************************************************************************
*                                                                      *
*     Imprimer avec une imprimante HP-Deskjet 690 C depuis Calamus     *
*                                                                      *
************************************************************************

	Cette archive contient les fichiers suivants :
- hp_690c.txt : ce fichier
- hp_d690c.cdd : le source du pilote d'imprimante construit
- hp_d690c.cdt : le pilote d'impression prˆt … l'emploi.

	Calamus SL est fourni avec une assez importante quantit‚ de 
pilotes pour les imprimantes HP Deskjet : 500, 500C, 540S, 550C, 660C, 
850S, 850C, 870C et 1200C (si je n'en oublie pas). Malheureusement, 
aucun de ces pilotes ne permet de profiter de la meilleure r‚solution 
des imprimantes de la s‚rie 690C : le 600 * 600 ppp en noir et blanc. 
Ce pilote permet de rem‚dier … cela.

	Pour imprimer en 150 * 150 ou 300 * 300 en noir et blanc : 
n'importe lequel des pilotes noir et blanc indiqu‚ ci-dessus convient. 
Je vous conseille personnellement le pilote pour la 850 (850S), qui 
envoie les donn‚es compress‚es donc permet d'imprimer plus rapidement.
	Pour imprimer en 300 * 300 en couleur, les pilotes couleurs 
conviennent aussi - pour la mˆme raison, je vous conseille le pilote 
pour la 870C ou la 850C.

	Pour imprimer en 600 * 600 en monochrome, les pilotes fournis 
ne conviennent pas : la page est d‚form‚e en hauteur, les interlignes 
‚tant incorrects. Ce pilote r‚soud ce problŠme, en utilisant une autre 
commande pour r‚aliser les changements de ligne. Un mode 300 * 300 est 
aussi inclus dans ce pilote, mais il n'a pas ‚t‚ essay‚.
	(Note technique : le pilote original utilise la commande PCL3 
"Esc-*p+#Y" (d‚calage vertical en points), le pilote corrig‚ utilise 
la commande PCL3 "Esc-*b#Y" (mouvement relatif vertical = d‚calage Y, 
en points). Ne me demandez pas pourquoi l'un marche et l'autre pas !)

	Note : Calamus ne peut pas utiliser des r‚solutions du type 
600 * 300 ppp. Ce mode n'est donc pas impl‚ment‚ dans le pilote.

	Ce pilote est fortement inspir‚ du pilote pour la HP-850S 
fourni avec Calamus SL98.

(c) mai 1999, Emmanuel CURIS