Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# Leitungen und zulässige Längen

Die zulässigen maximalen Längen hängen von der verwendeten Leitung und der Installationskonfiguration ab.

Tabelle 4: Maximale Kabellängen in Meter
Kabeltyp | Ln | Lp | Le | Li
J-Y(St)Y 2x2x0,6 | 120 | 600 | 450 | 25
J-Y(St)Y>=10x2x0,6 | 130 | 700 | 495 | 27
J-2Y(St)Y 2x2x0,6 St III Bd | 180 | 900 | 615 | 35
J-2Y(St)Y>=10x2x0,6 St III Bd | 180 | 1000 | 615 | 35

Zusätzlich spielt die Kabelkapazität eine Rolle bei der realisierbaren Installationslänge.

Tabelle 5: Kabelkapazität und Installationslänge
Kapazität | Ln | Lp | Le | Li
[nF/Km] | [m] | [m] | [m] | [m]
30 | 220 | 1100 | 825 | 50
40 | 200 | 1000 | 750 | 43
50 | 180 | 920 | 690 | 39
60 | 165 | 820 | 615 | 35
80 | 145 | 730 | 550 | 31
100 | 130 | 660 | 496 | 27
120 | 120 | 600 | 450 | 25

Die Verdrahtung