Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# Der S0-Bus

An diesem Bus darf sich der ISDN-Nutzer nach Herzenslust austoben. Dieser Teil der Installation liegt ja schließlich in seinem Verantwortungsbereich.

Obwohl der S0-Bus relativ unkritisch und gutmütig ist, sollte der geneigte Bastelfreund einige Grundlagen bzw. Regeln kennen und beachten.

Beim S0-Bus wird zwischen dem internen und dem externen S0-Bus unterschieden. Für einen internen S0-Bus muß eine geeignete Tk-Anlage installiert werden. Denn nur eine solche Anlage erlaubt kostenfreie interne Gespräche (also ohne Beteiligung einer VE).

Der interne S0-Bus hat zudem den Vorteil, daß hier zusätzlich acht ISDN-Endgeräte angeschlossen werden können.

Über den externen S0-Bus, also ohne Tk-Anlage, sind keine kostenfreien internen Verbindungen möglich.

S0-Bus Installationen