Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Reportagen
Tupperware ausgemessen

# Gefühlssache

Die Werte spiegeln nur teilweise das subjektive Empfinden beim Arbeiten mit diesen Rechnern wieder. Der 68040-Rechner verfügt über eine recht langsame Grafikausgabe, während der 68030 in dieser Disziplin besser abschneidet - auch dadurch, daß die zu transportierende Datenmenge durch das monochrome Display viel geringer ist. Daher kommt einem der 68030-Rechner beim Arbeiten schneller vor, als er tatsächlich ist. Bei den zwei PowerPCs trügt das Gefühl jedoch nicht: Der G3 kommt einem nicht nur doppelt so schnell wie der 8600 vor, er ist es auch.

| G3 | 8600 | 68040 | 68030
Calamus | 14s | 33s (1) | - (1) | - (2)
Packer | 21s | 40s | 465s | 869s
Papyrus | 15s | 23s | 101s | 468s
Texel | 8s | 17s | 122s | 509s

(1) | Der 68040-Rechner war aufgrund seiner geringeren Bildschirmauflösung in diesem Test nicht mit den größeren Modellen zu vergleichen. Als kleinen Anhaltspunkt maßen wir den 8600er in der gleichen Auflösung wie den 68040 (640x480 Pixel in 256 Farben). Der 8600 benötigte dabei 19s, der 68040 kam auf 45s.
(2) | Der Calamus-Test war auf diesem Rechner aufgrund der Beschränkung, daß Calamus erst ab 640x480 Pixel läuft, nicht durchführbar.

Die verwendeten Testrechner im Detail:

G3 | Apple PowerMacintosh G3 (blau/weiß) mit 400 MHz PowerPC 750-Prozessor, 1 MB Backside-Cache mit 200 MHz sowie 100 MHz Bustakt. Der Rechner verfügt über 512 MB RAM, von denen 70 MB für MagiCMac zugewiesen sind. Die ATI Rage 128-Grafikkarte stellte im Test 1152x870 Pixel in 256 Farben dar.
8600 | Apple PowerMacintosh 8600 mit 300 MHz PowerPC 604ev-Prozessor, 1 MB Inline-Cache mit 100 MHz sowie 50 MHz Bustakt. 160 MB RAM Hauptspeicher, von denen 70 MB für MagiCMac vorgesehen waren. Die Formac ProFormance 80-Grafikkarte stellte 1152x870 Pixel in 256 Farben dar.
68040 | Apple Macintosh PowerBook 190cs mit 33 MHz 68LC040-Prozessor und 33 MHz Bustakt. Eingebauter Hauptspeicher: 40 MB, von denen 25 MB für MagiCMac zugewiesen sind. Die eingebaute Onboard-Grafikkarte stellte 640x480 Pixel in 256 Farben dar.
68030 | Apple Macintosh SE/30 mit 16 MHz 68030-Prozessor und 16 MHz 68882-Coprozessor bei 16 MHz Bustakt und 32 Bit Buszugriff. Der Rechner besitzt 20 MB RAM, von denen 10 MB für MagiCMac verfügbar waren. Die eingebaute Onboard-Grafikkarte stellt 512x342 Pixel in monochrom dar.

### Fazit

Für Leute, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind, ist der Apple PowerMacintosh G3 derzeit der schnellste Rechner für Atari-Software. Selbst DTP und andere zeitintensive Anwendungen sorgen kaum für eine Verzögerung im Arbeitsfluß, MagiCMac ist in unter zwei Sekunden gestartet. Wem das 400 MHz-Modell immer noch nicht ausreicht: von Apple gibt es bereits ein 450 MHz-Modell und von Händlern wie Gravis Geräte mit 500 MHz Prozessortakt.

### Bezugsquelle und weitere Informationen:

Adresse: | Apple Response Center Dornacher Str. 3d D-85622 Feldkirchen
Telefon: | 01805/00 06 22 (DM 0,24/Min.)
Telefax: | 01805/00 06 23 (DM 0,24/Min.)

email an: Apple Response Center

Götz Hoffart