Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Software
Whip!

# Voraussetzung für Whip

Als Voraussetzung möchte Whip! einen Falcon, weil es doch den DSP so gern mag. Es läuft auf Flacker-RGB und VGA und versteht sich auch mit Fast-RAM und Beschleunigerkarten. Jedenfalls lief bei meiner Mighty Sonic alles glatt, was schon etwas heißen soll. N.AES und MagiC stellen keine Hürden dar und Whip! kann somit aus Multitaskingumgebungen heraus gestartet werden.

Das gerade mal 12 halbe KB große Programm nebst Modulen kommt mit eigener Oberfläche (also kein GEM) und 6 Effekten daher. Eine Modulschnittstelle ist auch mit integriert, damit auch andere Programmierer ihre Effekte einbringen können.

Dabei werden zwei Modultypen, VLM1 und VLM2, unterschieden. VLM2 übergibt nur Parameter an ein DSP-Programm, das sich um deren Umsetzung kümmert. Jede Menge Programmierwahnsinn wird erspart und somit mehr Zeit fürs Effektaustüfteln gelassen. VLM1 ist dabei das volle Gegenteil, hier wird alles von Grund auf programmiert und es gibt jedem die Möglichkeit, sich mit eigenen Routinen und Routinchen auf der Falcon-Hardware auszutoben.

Die Oberfläche