Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# Aufbau und Elemente eines ISDN-Anschlusses

Der prinzipielle Aufbau einer ISDN-Installation beginnt an der guten alten TAE-Dose. Nachdem seitens des Netzbetreibers (also zumeist der Telekom) der Anschluß von analog auf ISDN umgeschaltet wurde, können an dieser Dose keine normalen Endeinrichtungen mehr betrieben werden. Das einzige, was dort angeschlossen werden darf, ist der NTBA. Etwa noch vorhandene weitere TAE-Dosen können nicht mehr genutzt werden.

Der NTBA