Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# Die Verdrahtung

Damit NTBA, Dosen und Kabel auch richtig zusammen funktionieren, muß natürlich die Verdrahtung stimmen.

Am NTBA kann entweder per Westernstecker oder per Klemme der S0-Bus angeschlossen werden. Die Klemmen mit den Bezeichnungen a1 und b1 führen die Signale in Senderichtung und die Klemmen a2 und b2 in Empfangsrichtung (aus Sicht des NTBA).

NTBA | IAE | Abschluß-Widerstand
a1 | 4 | R2
b1 | 5 | R2
a2 | 3 | R1
b2 | 6 | R1

An der letzten IAE müssen zwei Abschlußwiderstände (je 100 Ohm) angeschlossen werden.

### Der Westernstecker

Bei der ISDN-Verkabelung finden die sogenannten Westernstecker mit acht Polen Verwendung. Es werden jedoch nur vier davon benutzt (3, 4, 5 und 6).

Die Montage erfolgt mit sogenannten Crimpzangen. Diese Zangen sind ab ca. 30,- DM erhältlich.

### Schluß?

Ist hier nun wirklich Schluß? Nunja, das Thema ISDN bietet sicher noch genügend Stoff für viele weitere Kapitel. Doch dieser Artikel sollte einige Informationen, die bei der Planung und Realisierung eines ISDN-Anschlusses dienlich sind, vermitteln. Und damit möchte ich es auch bewenden lassen.

Holger Dammann

Abkürzungen und Begriffe