## Protect do XF-551

Witam w kąciku pt. "Zrób to sam". Jak sama nazwa wskazuje, znajdziecie tu porady, schematy i tego typu rzeczy dotyczące przeróbek naszego kompa i urządzonek do niego przyłączanych.

Na sam początek coś dla posiadaczy stacji XF 551. Stacja ta jest niezłym (stosunkowo) urządzeniem i powierzone jej zadanie wg. mnie spełnia na ocenę dobrą (szkoła sux!). Ale nie ma róży bez kolców. Stacja ta ma również oprócz zalet (niech mi ktoś pokaże inną stację, która formatuje wszystkie dyski HD) wady. Jedną z krzywd wyrządzonych tej stacji jest np. kontrola otworów indexowych. Oznacza to niemożność formatowania, a w niektórych przypadkach (zależy od napędu) nawet odczytu/zapisu drugiej strony dysku. Ale nie o indexach dzisiaj mowa. Tę sprawę zostawię Jet'owi, który poradził sobie z tym problemem i na pewno napisze o tym w następnym numerze Syzygy.

W tym numerze zajmiemy się kontrolą zapisu czyli jak kto woli przełącznikiem "protect".

Aby zamontować sobie przełącznik "protect" potrzebne będą:

- przełącznik dwupozycyjny
- dioda LED
- rezystorek 100 ohm
- ok. 1m kabla

Na początku rozkręcamy obudowę i zdejmujemy blaszaną osłon z napędu. Kolejnym krokiem będzie odlutowanie ew. odcięcie kabelka od diody sprawdzającekj wycięci w dyskietce. Dioda ta znajduje się po lewej stronie napędu, zaraz przy dźwigni otwierające i zamykającej stację. Działa to na zasadzie: jest otwór - jest i napięcie, nie ma otworu - nie ma napięcia. W związku z tym trzeba zrobić tak, aby na "odpowiednim kabelku" pojawiło się napięcie. Wracając do diody, to interesuje nas kabelek od wewnętrznej strony napędu, i jego to odlutowujemy. Tu mała UWAGA. Spotkałem się z napędami, które miały inny sposób połączenia. W tym wypadku należy, albo odlutować na wyczucie (?!), albo posłużyć się miernikiem. Przy tym drugim sposobie odcinamy przewód z plusem (drugi to masa). Wybór sposobu należy do Ciebie... Następnie szukamy na płycie napięcia +5V (najprościej znaleść je przy gnieździe zasilającym na napędzie) i doprowadzamy je przez rezystor do środkowego "pinu" przełącznika. Do jednego ze skrajnych pinów tego przełacznika podpinamy przewód, który wcześniej został brutalnie odlutowany (ten od diody odbiorczej-sprawdzającej). Do końcówki przełacznika, która nam jeszcze została podpinamy "plus" diody LED, a drugą jej końcówkę łączym z masą. Przełącznik montujem w miejscu najbardziej nam odpowiadającym np. z przodu stacji, a obok niego diodę LED.

Przy okazji tej roboty można zrobić sobie diodę sygnalizującą włączenie stacji do sieci. Najprostszym (chyba) sposobem, będzie zamontowanie dodatkowej diody LED lub jeśli ktoś woli zastąpienie standardowej, jednokolorowej diody sygnalizującej pracę stacji na dwukolorową. Ja wybrałem pierwszy sposób i ten opiszę. Drugi sposób prawdopodobnie opisze w kolejnych odcinkach.

Jet.

Potrzebna będzie oczywiście dodatkowa diod i kawałek kabelka. Jeśli robiłeś przełącznik "protect", to do końcówki rezystorka, tej, do której przylutowany jest przełącznik, podłączamy "plus" diody LED, a drógą końcówkę łączymy z masą. Diodę umieszczamy gdzie z przodu obudowy i jeśli tylko właczymy stację powinna się zaświecić.

Eta wsio...

Nietoperek

Ps.
  Stacja jest odporana na ewentualne zwarcia, a pomylenie "plusa" z "minusem" diody nie zrobi nic złego stacji (choć...).
Ps.2
  Przełącznik zmontowany w ww. sposób działa u mnie (i nie tylko - nie Jet?) bez problemów.