## Obudowa od PC...

Swego czasu, jakieś 4-5 miesięcy temu podczas rozmowy z ForUp'em, zaproponował on przełożenie poczciwej Atarki do obudowy typu tower. Pomysł wydał mi się wart świeczki i coraz bardziej byłem tym zainteresowany. Kiedy któregoś dnia odwiedziłem tego gostka i zobaczyłem, że obok monitora leży "wieża" to zrobiło to na mnie duuże wraźenie. Wprawdzie jeszcze nie było to skończone, ale oczu od tego oderwać nie mogłem. Od tego czasu zacząłem rozglądać się za jakąś tanią grzybiarską obudową i w końcu wpadła w moje łapska obudowa, wprawdzie nie tower (desktop), ale jak ją postawiłem na boku to niektórzy mówili, że to tower (he,he).

Może trochę "szczegółów technicznych". Dużo zależy od tego ile mamy kasy do dyspozycji. Jeśli wystarczy nam na kupno obudowy z zasilaczem (i wentylatorkiem...) to będzie nam ciut łatwiej to wszystko przekładać. Jeśli zdecydujemy się na tańszy wariant czyli obudowa bez zasilałki to będziesz musiał zamontować do środka tejże obudowy orginalne zasilacze. Sam wiele kasy nie miałem więc zakupiłem obudowę bez zasilacza. Ma to swoje plusy, oprócz tego, że taniej, to łatwiej jest później ustawiać płytę główną kompa, etc., ale jeśli mamy więcej niż dwie stacje to zasilałki mogą się nam nie pomieścić. Z PC-towskim zasilaczem jest o tyle łatwiej, że mamy do dyspozycji wszystkie napięcia: dla komputera i dla stacji (których ilość jest ograniczona przez ilość otworów i miejsca w obudowie). Teraz pewnie każdy z Was pomyśli "no tak, płytę to można tam włożyć, ale co z klawiaturą?". Wraz z ForUp'em zastosowaliśmy najprostsze rozwiązanie, czyli 26-cio żyłową taśmę. Może nie wygląda to zbyt efektownie, ale za to jest to sposób najtańszy. Możnaby zastosować klawiaturę od PC, ale do tego potrzebny jest odpowiedni dekoder, który to miał zrobić Waldi/ Tight. Czy do tego czasu go zrobił? Nie wiem.

Z umocowaniem płyt w obudowie też jest trochę roboty a jak znajdziemy odpowiednią "pozycję" dla niej, tak, aby można było np. podpiąć cartridge to już połowa sukcesu. Druga to dopasowanie odpowiednich uchwytów. Sporo czasu zajmuje też wyprowadzenie co ważniejszych złącz na tylnią ściankę obudowy. W sklepach ze sprzętem komputerowym, ewentualnie z elektronicznym można dostać odpowiednie "zaślepki" z odpowiednimi otworami np. do joystick'ów, ale do niektórych gniazd trzeba je zrobić własnoręcznie (wiertarkz w dłoń...). Jeśli mamy jakieś przeróbki na pokładzie to będziesz miał jeszcze wiecej "zabawy", gdyż np. przełączniki od stereo, covox'a czy Qmeg'a pasowałoby mieć pod ręką a chyba nie ma lepszego miejsca jak przedni panel. Aby nie niszczyć bezpośrednio obudowy wszelkimi otworami można do tego celu wykorzystać np. zaślepkę małej stacji 3.5" i na niej umieścić przełączniki (4 takie przełączniki mieszczą się bez problemu).

Aby podczas włączni i wyłączania komputera nie odłączać również stacji (może np. zgubić gęstość - XF 551), możn w tym celu wykorzystać przycisk "turbo", odpowiedznio podłączyć go na płycie komputer i od tego czasu traktować go jako "power on/off" tylko komputera.

Jako, że obudowy od PC mają na przednim panelu kilka diód, więc czemu by ich nie wykorzystać? Jedna może służyć jako sygnalizacja zasilania, druga jako kontrola np. ram-dysku, etc.

Czy warto jest przekładać Atarkę do takiej obudowy? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Jeśli zależy nam na zmniejszeniu ilości kabli pałętających się na biurk i pod nim, wygodny i dowolnym ustawianiem klawiatury, łatwym przenoszeniu kompa (np. na CP...), jeśli masz więcej niż jedną stację, t z całą pewnością warto!!!

Muszę napisać, że takie przekładanie kompa jest również czynnością czaso i nerwochłonną. Trzeba "trochę" pomyśleć, aby wszystko tam się zmieściło, nie powodowało żadnych zwar i jakoś sensownie wyglądało (to chyba też jest ważne?).

Jeśli ktoś byłby zainteresowany takim przekładanie i chciał dowiedzieć się czegoś więcej to niech pisze!

Nietoperek