## DOSY - przeglądu część pierwsza

W ogromnej gęstwinie systemów operacyjnych na ATARI czasami trudno się połapać. Niektóre stosują swój własny format zapisu, inne nie. Mamy nadzieję, że ten przegląd przyda się niejednemu użytkownikowi. Dzisiaj przedstawiamy te najstarsze i najprostsze.

| DOS 1.0 (6kB) - Hmm... Oprócz tego, że istniał, trudno jest o nim cokolwiek powiedzieć. Był to pierwszy DOS na nasz komputer i dołączany był do stacji ATARI 810, która pozwalała uzyskać 90kB na dyskietce (Single).
| DOS 2.0S (8kB) - powstał w roku 1980 i jest ulepszoną wersją DOSa 1.0. Obsługiwany jest z menu znajdującego się w pliku `DUP.SYS`. Byłby OK, gdyby nie to, że obsługuje dyski sformatowane w gęstości Single.
| DOS 2.5 (28kB) - Chyba najpopularniejszy DOS na 8-bitowe Atari. Funkcjami niewiele różniący się od DOSa 2.0S, z tym, że obsługuje dyski w formacie Medium czyli 130kB (teoretycznie) na jednej stronie dysku. Rozpoznaje rozszerzenia pamięci do 128kB i instaluje w nich RAM-DYSK, do którego kopiuje plik `DUP.SYS` i `MEM.SAV`. DOS ten dedykowany jest stacji 1050.
| DOS 3.0 (40kB) - Dziadostwo. Ten syfiasty DOS rozpoznaje wprawdzie gęstości S i M, ale stosuje własny format zapisu dnnych na dysku. Mało tego, nie potrafi odczytać plików w formacie DOS 2. Swego czasu był dołączany do stacji 1050, gdyż był tańszy.
| DOS 2.35L (35kB) - DOS ten miał być alternatywą dla DOSa 2.0 jednak trochę mu nie wyszło. Może dlatego, że nie obsługuje rozszerzonej gęstości, a tylko (?) pojedynczą i podwójną. Ma błędy w swej budowie, dzięki czemu niektóre programy odmawiają posłuszeństwa pod ich kontrolą. DOS ten jest (był?) dołączany do stacji LDW 2000 Super i CA 2001, gdyż "pod" nim uruchamia się program Synchromesh wyciskający z nich dwukrotnie szybszą prędkość transmisji danych tj. 38400 baud.

Nietoperek & Mitchel