## KĄCIK MAJSTERKOWICZA - odcinek #1

Witam w pierwszym odcinku kącika majsterkowicza. Będziecie w nim znajdować opisy łatwego i taniego wykonania rzeczy, które w sklepach kosztują niewytłumaczalnie dużo. Jeśli nasz kącik spodoba się Wam, to niewykluczone iż będzie on kontynuowany - oczekujemy więc na listy i propozycje.

Ponieważ ostatnimi czasy zauważyć można narastające problemy z zakupem, przecież nieodzownych, dyskietek DD (już prawie nikt ich nie produkuje), postanowiliśmy w pierwszym odcinku naszego cyklu zaproponować Wam prostą, tanią metodę wytwarzania całkiem sprawnych dyskietek. Mamy nadzieję, że pomoże to rozwiązać Wam problemy z gromadzeniem programów... Ale przejdźmy do konkretów.

Najkosztowniejszym przyrządem, nieodzownym w naszych zamierzeniach, jest matryca do odlewania krążków. Ponieważ wymagana jest bardzo mała chropowatość powierzchni (rządu 0,002 mm), profesjonalne matryce są praktycznie nie do zdobycia... ale jest na to sposób. Użyjemy do tego celu dwóch płyt CD (kupujemy np. grzybiarską gazetę z CD-ROMem, lub wygrzebujemy ze śmieci zŁotą kOlekcję dIsco pOlo). A teraz przystąpmy do wykonania materiału na krążek magnetyczny. Potrzebujemy do tego ok. 0,4 cm3 acetonu (czystego!), lub rozpuszczalnika nitro. W szklanym naczynku (bez skojarzeń proszę!) rozpuszczamy taśmę magnetofonową o przyzwoitej jakości (ale nie chromówkę!). Kaseta C-60 powinna wystarczyć na ok. 6+8 dysków. Po całkowitym rozpuszczeniu odparowujemy nadmiar rozpuszczalnika na wolnym ogniu (ostrożnie!), aż do uzyskania konsystencji rzadkiego budyniu. Powstałą masę nakładamy równą, cieniutką warstwą na kompakt, przykrywamy drugim i ściskamy kilkoma klamerkami. Całość zostawiamy w przewiewnym miejscu do zastygnięcia, trwa to do ok. 4 godzin (i niestety trochę zalatuje). Odlany krążek przykrawamy na właściwy rozmiar a otwór indeksowy wykonujemy np. dziurkaczem.

Pozostaje nam wykonać kopertę na nasz nośnik. Można oczywiście użyć koperty z odzysku - np. po dysku, który się już nie formatuje. Można ją też wykonać samodzielnie. Potrzebna nam będzie plastikowa teczka na akta, oraz kawałek sztucznego jedwabiu. Z teczki wycinamy kopertę, z tym chyba każdy sobie poradzi, polecam wykonać szablon. Analogicznie przykrawamy sztuczny jedwab, na wkładkę, która zmniejszy tarcie, powinna ona oczywiście być trochę mniejsza od koperty. Wkładkę przyklejamy do koperty (delikatnie - tylko w narożnikach). Całość składamy z krążkiem w środku, zaginamy i delikatnie zgrzewamy lub sklejamy. I oto nasz dysk jest gotowy!

Na zakończenie kilka uwag.

Wykonanych naszą metodą dyskietek nie należy formatować na więcej niż na 360 kB (40 ścieżek). Muszą o tym pamiętać właściciele stacji TOMS 710/720. Zanim nabierzemy wprawy, może okazać się konieczne formatowanie Bad Disk Formatterem, ponieważ zdarzyć się mogą miejsca o gorszej warstwie magnetycznej. Wbrew pozorom, zdarza się to rzadko. Nasz dysk jest oczywiście nieco grubszy od firmowych, ale to w Nietchzem nie powinno przeszkadzać.

Miłego użytkowania życzy - Dobromir Maysterkovitz

W następnym odcinku dowiecie się, jak domowym sposobem wytwarzać taśmy magnetofonowe.