Das ATOS-Magazin 3/98
ATOS Software
Smurf - nicht von Kai, trotzdem gut.

# Gestoppte Bilder

Tabelle 6: Die Ladezeiten im Vergleich (8600/300, 256 Farben)
| Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4
1,6 MB TIFF | 2,2 s | 2,3 s | 1,3 s | - (1) | 4,8 s
230 kB JFIF | 3,9 s | 5,9 s | 5,1 s | - (1) | - (2)
260 kB TGA | 0,5 s | 0,6 s | 0,3 s | - (1) | 2,3 s
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,2 s | 1,5 s | 9,0 s
97 kB IFF | 0,9 s | - (3) | 0,1 s | 2,3 s | 1,1 s
278 kB GIF | 2,3 s | 0,6 s | 0,9 s | 2,8 s | 1,3 s

Anmerkungen:

1. Wir brachen den Test nach über drei Minuten ab, hier scheint eine Unverträglichkeit mit den Systemkomponenten vorzuliegen.
2. JFIF wird von PixArt 4 nicht unterstützt.
3. IFF wird von GrafTool nicht unterstützt.

Tabelle 7: Die Ladezeiten im Vergleich (8600/300, 32000 Farben)
| Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4
1,6 MB TIFF | 0,4 s | 1,9 s | 1,2 s | 9,2 s | - (1)
230 kB JFIF | 0,6 s | 5,6 s | 4,9 s | 7,1 s | - (1)
260 kB TGA | 0,1 s | 0,5 s | 0,1 s | 3,1 s | - (1)
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,3 s | 1,6 s | - (1)
97 kB IFF | 0,2 s | - (2) | 0,2 s | 2,4 s | - (1)
278 kB GIF | 0,4 s | 0,8 s | 0,6 s | 2,6 s | - (1)

Anmerkungen:

1. PixArt beendete sich mit einer Alertbox "Fehler 000" und dem Rückgabewert -256.
2. IFF wird von GrafTool nicht unterstützt.

Tabelle 8: Die Ladezeiten im Vergleich (8600/300, 16 Mio. Farben)
| Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4
1,6 MB TIFF | 0,2 s | 0,8 s | 1,1 s | 9,2 s | - (1)
230 kB JFIF | 1,6 s | 4,6 s | 4,8 s | 7,3 s | - (1)
260 kB TGA | 0,1 s | 0,3 s | 0,1 s | 3,1 s | - (1)
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,3 s | 1,5 s | - (1)
97 kB IFF | 0,2 s | - (2) | 0,2 s | 2,5 s | - (1)
278 kB GIF | 0,4 s | 0,8 s | 0,6 s | 3,0 s | - (1)

Anmerkungen:

1. PixArt beendete sich mit einer Alertbox "Fehler 000" und dem Rückgabewert -256.
2. IFF wird von GrafTool nicht unterstützt.

Alle Zeiten wurden elektronisch gemessen, aufgrund des Testverfahrens sind jedoch Ungenauigkeiten von +-0,1s durchaus möglich. Testrechner war ein Apple PowerMac 8600 mit PPC 604e/300 MHz, 100 MHz L2 Cache, 50 MB freiem RAM, MagiCMac 6 und NVDI 5 bei einer Auflösung von 1024x768.

Das IMG-Bild ist 3200x1600 Pixel groß und extrem gepackt, so daß es hier hauptsächlich auf den Entpackalgorithmus ankommt. Das TIFF- wie das JFIF-Bild (JFIF ist unter der eigentlich falschen Bezeichnung JPEG bekannt) ist 638x880 Pixel groß in 16 Millionen Farben. Bei allen Programmen wurde die beste und somit rechenintensivste Darstellungsqualität gewählt (bei 256 Farben: meist Floyd Steinberg).

Importformate von Smurf