Das ATOS-Magazin 3/98
ATOS Reportagen
TOS4YOU

# WRS Design

Bei Roland Skuplik und Ralf Zimmermann gab es die aktuelle Version von GABI. GABI ist ein GAL-Brenner-Interface. Die GABI-Hardware ist ein nach modernsten Maßstäben komplett neu entwickelter GAL-Programmierer, gehäusekompatibel zum Maxon-Prommer. Damit können die GAL-Typen 16v8, 20v8 und 22v10 jeweils als Normal, A-, B-, C- oder auch als neuer D-Typ bearbeiten werden. Der Programmierer wird an den Druckerport angeschlossen und dank einer extra stabilisierten Programmierspannungsversorgung z.B. über den Joystickport der Tastatur mit Strom versorgt. Weiterhin wird die Programmierspannung durch einen Digital-analog-Wandler kontrolliert, so daß genug 'Reserve' für zukünftige GAL-Typen bleibt. Der Abgleich erfolgt nur über zwei Trimmer.

Die GABI-Hardware kann außerdem automatisch am Druckerport erkannt werden. Die GABI-Software ist zur Ansteuerung der GABI-Hardware und des Maxon-Prommer-Umbaus-nach-Harun-Scheutzow (kurz MUnH) vorgesehen. Dabei sorgt die GABI-Software für den Transport der JEDEC-Dateinen ins bzw. aus dem GAL. Die GABI-Software ist mit grafischer Oberfläche ausgerüstet und kommt auch mit schnellen Prozessoren sowie Multitasking und Drag & Drop zurecht.

Der Panther/2-Adapter, ein speziell für die 68000-basierten Atari-Systeme (ST, MegaST, STE und MegaSTE) entwickelter ISA-Bus-Adapter, ermöglicht den Anschluß nahezu beliebiger ISA-Karten aus dem PC-Bereich (Treiber dafür vorausgesetzt). Die häufigste Anwendung wird wohl der Anschluß als Grafikkartenadapter sein, wobei die Hardware wahlweise für Tseng ET4000- oder ATI Mach32/64-Grafikkarten vorbereitet ist. Treiber existieren für beide Kartentypen. Da der Panther/2-Adapter allerdings über zwei ISA-Steckplätze, zusätzliche Interruptlogik und 8-Bit-Zugriffsfähigkeit im I/O-Bereich verfügt ist auch der Anschluß einer Netzwerkkarte (NE2000-kompatible Ethernetkarte) möglich.

Adresse: | WRS Software-Design Hohenzollernstr. 121 D-45888 Gelsenkirchen
Tel.: | 0209-87 30 01
Fax: | 0209-87 30 02

email an: Roland Skuplik

Homepage Roland Skuplik

GABI-Hardware: | Holger Zimmermann & Roland Skuplik
Downloadquelle: | Maus DO2 0231-9252186, Analog & ISDN 0231-9252187, Analog GABI_09B.LZH, 112.229 Bytes, ÖPT

Software Service Seidel