Das ATOS-Magazin 3/98
ATOS Reportagen
TOS4YOU

# Soundpool

Die aktuelle Version von CDRecorder ist die 2.32 und enthält auch den Bugfix für den Teac Schreiber bei einfacher und zweifacher Geschwindigkeit.

SoundPool gelang im Mai 1998 der Durchbruch in der nativen DSP-Rauschunterdrückungstechnik.

Rainer Baumgärtner, Chef der Native DSP Entwicklungsabteilung bei SoundPool, gibt die Freigabe des SoundPool Denoisers in der Version 1.0 bekannt: "Bei dem Denoiser haben uns diesmal echt die Schädel geraucht. Die ersten Lösungsansätze meines Teams zeigten zwar schon in die richtige Richtung. Daß dabei aber so etwas herauskommen würde, haben wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Wenn ein Kunde einen Denoiser kauft, dann stellt er sich das ganz einfach vor: vorne verrauschte Analog-Cassettenrecorderaufnahmen reinfüttern, und hinten kommt dann lupenreines digitales Audiomaterial heraus. Und das ist genau das, was der Denoiser tut. Wir trauten unseren Ohren nicht, als wir uns die ersten Testaufnahmen anhörten."

Neues DSP Software Modul für die SoundPool Mastering Suite (Falcon 030 und kompatible). Entfernt Rauschen und andere störende Fremdgeräusche in Realtime aus der Musik. Jetzt mit neuem Sample-Viewer zum Selektieren des Noiseprints.

Für das Korg SoundLink 168RC Pult wurden neue Cubase Mixermaps erstellt, mit denen sich die internen Effektgeräte unbeschreiblich einfach und genau programmieren lassen. Wir sind sicher, daß in Zukunft niemand mehr ohne diese Mixermaps mit seinem Korg 168RC arbeiten möchte. Eine weitere Mixermap für die programmierbare Input-Matrix des Korg 168RC erleichtert das Routing der Eingangskanäle auf die Kanäle und Subgruppen. Mit dieser Mixermap kann einiges mehr an Mixerleistung aus dem kleinen Pult herausgeholt werden.

Noch ein interessantes Feature vom 168RC ist die Möglichkeit, daß die Analogeingänge "ANA A" bis "ANA H" zusätzlich auf die Gruppen geroutet werden können. Mit der Input-Matrix-Mixermap können nun die Lautstärken und das Panorama dieser Gruppen automatisiert werden. Das bedeutet, daß 24 externe Quellen mit dem Pult über die Cubase-MIDI-Steuerung gemischt werden können!

Und das wichtigste: die Mixermaps können auf Atari, Windows PC oder Mac kompatiblen Computern genutzt werden!

Adresse: | Soundpool GmbH Postfach 1112 D-74373 Zaberfeld
Telefon: | 07046-902 15
Mailbox: | 07046-903 15
Hotline: | 030-35 10 25 36

Homepage Soundpool GmbH

Vektor, Schneider Druck & Werbeagentur