Das ATOS-Magazin 3/98
ATOS Über den Tellerrand ...

# Iomega ZipPlus inkompatibel?

Wie das Fachmagazin c't berichtet, soll es Kompatibilitätsprobleme beim Betrieb des Iomega ZipPlus-Laufwerkes am SCSI-Bus geben.

Iomega selbst räume diese Probleme indirekt auf seiner Homepage ein und schränke in "Updated ZipPlus System Compatibility Guidelines" den SCSI-Betrieb des Gerätes weitgehend ein. Man solle das Laufwerk als einziges Gerät an den SCSI-Bus anschließen, es nicht an Notebook-SCSI-Anschlüssen betreiben sowie grundsätzlich nur das Originalkabel und keinerlei Adapterstecker benutzen. Letzteres verbiete laut c't den Betrieb an allen gängigen PC-SCSI-Anschlüssen, denn der 25polige Sub-D-Anschluß, an den das Originalkabel passen würde, sei beim PC spätestens seit Einführung des PCI-Bus ausgestorben.

Beim Test des ZipPlus stellte die c't (Ausgabe 16/97, S. 169) Schwierigkeiten beim Betrieb des ZipPlus an einem Symbios Logic SYM8751SP fest - selbst, wenn ZipPlus als einziges Gerät am SCSI-Bus hing. Zahlreiche Leser berichteten der Redaktion von Problemen im Zusammenspiel des Laufwerks mit anderen SCSI-Geräten. Teilweise ließen sich diese durch zusätzliche externe Terminierung mildern, was darauf hindeute, daß die automatische Terminierung des ZipPlus fehlerhaft arbeite. Die Schwierigkeiten häuften sich vor allem an den gängigen Ultra-SCSI-Adaptern, da sie höhere Ansprüche an die Signalqualität auf dem SCSI-Bus stellen.

Iomegas vorläufige Lösung: Wer Probleme mit dem ZipPlus-Laufwerk habe, könne sich an den technischen Support wenden und dort ein aktualisiertes Handbuch beziehen, in dem diese Probleme dokumentiert seien.

Quelle: Heise Online (ct/bo)04.05.98
Iomega Homepage

iMac