Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Newsmeldungen

# Milan TOS + Bootblock

Als kostenloses Update für alle Milanbesitzer ist das TOS 4.08 vom 08.07.1999 gedacht, inklusive des Bootblockes 0.99.7.

Änderungen:

- pci_get/set_card_used korrigiert
- italienische Tastatur funktioniert
- bei Tastaturen mit Windows-Tasten verhalten sich diese jetzt wie ALT / AltGr
- GFA-Basic funktioniert wieder
- Disketten formatieren im Desktop geht wieder (und andere Funktionen, die intern die BIOS-Funktion Getbpb aufgerufen haben, ebenfalls)
- GEMDOS verweigert das Anlegen von Dateien/Ordnern mit illegalen Zeichen (z.B. Leerzeichen) im Namen (auf die man dann nicht mehr zugreifen konnte).
- Das BIOS unterstützt jetzt bis zu 10 16550-UARTs - 2 auf dem Milan-Board, 8 weitere auf den Adressen 3E8, 2E8 (Standard für 1/2-fach-Karten und interne Modems) sowie 2A0, 2A8, 2B0, 2B8, 1A0, 1A8, 1B0, 1B8 (Standard für 4/8-Port-Karten). Die Interrupts werden automatisch erkannt; wenn die Hardware das unterstützt, dürfen sich auch beliebig viele Schnittstellen eine Interruptleitung teilen (ohne Modifikationen an den Karten geht das normalerweise nur bei UARTs, die auf einer gemeinsamen Karte sitzen, nicht zwischen verschiedenen Karten). Der Quarz auf der Karte wird automatisch erkannt, dabei werden 1.8432 MHz, sowie das doppelte und vierfache unterstützt - damit sind dann Baudraten bis 460800 bps möglich.
- ISA-Interrupthandling umgestellt - MagiC klaut keine Interrupts mehr, dadurch funktionieren die seriellen Schnittstellen jetzt auch unter MagiC.
- CapsLock-LED funktioniert unter MagiC (erfordert neuen MagiC-Kernel)

Download im Internet:

Download in Mailboxen:
MAUS AC2 (0241-901 901 9) im öffentlichen Programmteil unter dem Namen MILANTOS.ZIP (ca. 331 KB).

FRITZ 5.11