Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# ISDN, was ist das?

Integrated Services Digital Network.

Diese Antwort ist zwar nicht falsch, aber auch nicht gerade vielsagend. Auf deutsch spricht man vom Dienste-integrierenden digitalen Nachrichtennetz. Nun auch das hilft nicht viel weiter, aber wir kommen der Sache schon langsam näher.

Gemeint ist hier, daß ein Netz für unterschiedliche Dienste zur Verfügung gestellt wird. Bei den Diensten kann es sich um Sprache, Fax, Daten, usw. handeln.

Das, was beim Teilnehmer als ISDN ankommt, wird im allgemeinen per Post geliefert und nennt sich NTBA (Network Termination Basic Access). Dieser NTBA ist ein ziemlich häßliches, graues Kästchen, das auf der einen Seite eine Strippe mit TAE-Stecker und auf der anderen Seite zwei Buchsen aufweist.

Nachdem ein ISDN-Anschluß beantragt und letztlich auch geschaltet wurde, wird der Stecker dieses Kastens in die TAE-Dose gesteckt. An die beiden Westernbuchsen (RJ 45) können dann die ISDN-Geräte angeschlossen werden.

Wenn das alles so einfach wäre...
Tja, das ist es aber meist nicht.

Aufbau und Elemente eines ISDN-Anschlusses