Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Reportagen
Tupperware ausgemessen

# GEMBench? Nein, danke.

Dabei werden nicht typische Benchmarkprogramme wie GEMBench oder ähnliche verwendet, da diese kaum einen Aufschluß darüber geben, wie schnell ein Rechner tatsächlich ist. Außerdem besitzt GEMBench einige unangenehme Eigenschaften, die es als zuverlässiges Testprogramm disqualifizieren: So liefert es bei mehrmaligen Testläufen auf dem gleichen Rechner keine gleichen Ergebnisse mit einer kleinen Meßtoleranz, sondern die Werte schwanken um bis zu 500%.

### Nur die Anwendung zählt

Daher entschieden wir uns, verschiedene oft benutzte Anwendungen zu benutzen und dabei die benötigte Zeit für längere Operationen von Hand zu stoppen.

Im Calamus-Test wird `FRAKTALE.CDK` aus der Reihe der Calamus beiliegenden Dokument-Beispiele geladen und die Zeit gemessen, die für den Aufbau von Seite 4 notwendig ist (der Farn). Dabei sind in Calamus alle Caches auf "aus" gestellt. Hier wird der Grafikaufbau und die Rechenleistung getestet.

Im Packer-Test muß das Kompressionsprogramm LHarc 3.13 alle Dateien von SelfHTML Version 7.0 in eine LZH-Datei packen. Darunter sind viele GIF-Dateien, die nicht gepackt werden und HTML-Dateien, die sich gut packen lassen. Die ungepackte Gesamtdatenmenge beträgt 6,52 MB. Die Geschwindigkeit der Grafikkarte spielt hier praktisch keine Rolle, Hauptaugenmerk sind die Festplattengeschwindigkeit bei Zugriffen auf viele, kleine Dateien und die Rechenleistung.

Papyrus 7.30 muß die Datei `TL.HTM` aus dem SelfHTML-Paket importieren. Es ist ein HTML-Text, der fast nur aus Tabellen besteht und 126 KB groß ist. Die Festplattengeschwindigkeit ist hier nicht relevant.

Texel 2.20 sortierte 5000 Zeilen mit je 9 Spalten nach Spalte A, B und C bei lexikalischer Beachtung aller Zeichen. Die Tabelle wurde mit Absicht so groß gewählt, damit sie nicht an einem Stück in einen Level-1 oder Level-2-Cache paßt und so die Geschwindigkeit zum Hauptspeicher wiederspiegelt.

Gefühlssache