SETSTEP.PRG ist nur sinnvoll, wenn im Rechner TOS 2.05, 2.06 oder
3.06 eingebaut ist. Ist dies der Fall, wird die Steprate des Betriebs-
systems auf 3ms gesetzt, wodurch die Verwendung von HD/ED-Modulen
mit automatischer Stepratenanpažung auch auf obigen TOSen ohne dieses
laute Ger„usch beim Stepen erm”glicht wird.
SETSTEP.PRG sollte in den AUTO-Ordner der Boot-Partition oder der
Boot-Diskette kopiert werden.

SETSTEP geh”rt zum Lieferumfang von ECOPY und ist zusammen mit
diesem Text frei kopierbar.

Copyright by Robert Weiss
